Revize 2 Příloha č. 7 k S-4.1.5 Strana 1 z 5

**Bezpečnostní podmínky pro dočasná zařízení a vybavení pracoviště dodavatelů**

**(pravidla ORLEN Group)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Místo výkonu práce** | * místa výkonu prací musí byt uzavřena, ohraničena konstrukčním oplocením zajišťujícím bezpečnost a oddělenost pracoviště * na základě dohody s kompetentními osobami a manažery je zakázáno překračovat oplocení z důvodu výkonu jiné pracovní činnosti * zavádění systému kontroly vstupu s příslušnými organizačními postupy s cílem identifikovat osoby, které vstupují nebo vystupují z pracoviště * upravování příjezdových komunikací majitelem objektu, udržovat rovnoměrný a pevný stav vozovky, s dostatečnou nosností * upravování chodníku pro chodce - zpevněné povrchy, rovnoměrné a oddělené od dopravní cesty zhotovené z porézního a neklouzavého materiálu |
| Parkovací místa musí splňovat následující požadavky:   * rozmístění a uspořádání parkovacích a manévrovacích ploch musí splňovat všechny technické parametry pro daný typ vozidel a pracovních strojů * rozmístění parkovacích míst musí být takové, aby nedošlo k nutnosti přesouvat jakékoli vozidlo nebo stroj z důvodu příjezdu / odjezdu jiného vozidla * mezi odstavenými vozidly a stroji musí být zachovány dostatečné mezery * prostor musí být osvětlen takovým způsobem, aby úplně eliminoval tmavá místa (min. 100 lx) * Odvodňovací systém pro parkoviště a manévrovací dvůr * Zabezpečit odvodňovací systém pro vozový park zajišťující odtok dešťové vody proudící z povrchu, odvod vody z parkoviště a manévrovacího dvora, vypouštění v souladu s požadavky ochrany vody a životního prostředí   - Zabezpečit odtokový systém pro parkoviště a manipulační prostor s cílem : - zachycení dešťové vody - odtok vody z parkoviště a manévrovacího prostoru - vypouštění vody na základě souladu s podmínkami ochrany životního prostředí   * oddělené samostatné místo pro plnění vozidla - pokud je to nutné, splnění požadavků BOZP a požární ochrany jakož i předcházení úniku uhlovodíkových směsí do půdy * to platí i pro sklady uhlovodíkových nebo jiných chemických sloučenin * oddělené umístění montážních prostorů a stanic, používaní základních osobních a reflexních prostředků ochrany v těchto místech * viditelně a čitelně označené místo skladování odpadu * uspořádání místa výkonu prací tak, aby byly splněny všechny technické požadavky v oblasti sběru odpadu, jakož i jiných použitých materiálů, součástek a zařízení * uživatel pracoviště je povinen zorganizovat infrastrukturu v nezbytném rozsahu během trvání prací * změna nebo jakákoli přeměna pracoviště se musí shodovat s příslušnou dokumentací a podrobnými opatřeními :   - plán vývoje pracoviště jakož i příslušných montážních a sociálních zařízení  - dohoda s pronajímatelem objektu, týkající se zabezpečení a čerpání elektrické energie, telekomunikačního spojení atd.  - dohoda o podmínkách organizace a výkonu prací, jako i doba vypršení smlouvy a odstranění pracoviště  - opatření týkající se rozsahu demontážních prací po ukončení |

Revize 2 Příloha č. 7 k S-4.1.5 Strana 2 z 5

|  |  |
| --- | --- |
| **Zařízení** | * Každé zařízení musí byt viditelně označené: * jméno uživatele, jméno odpovědné osoby, telefonní číslo osoby odpovídající za pracoviště * oddělené prostory nebo pracoviště, které nejsou viditelně označené, se považují za nepoužívané a měly by být odstraněny * veškerá zařízení pracoviště musí vyhovovat příslušné právní normě a požadavkům k užívání, taktéž jako montážní, obytné a stavební pracoviště   Budovy a stavební konstrukce:   * budovy jako i jiné stavební konstrukce, v nichž probíhá pracovní činnost, musí být navrženy a užívány ve shodě s technickou dokumentací * všechny stavební objekty musí splňovat podmínky technické a právní dokumentace * všechny stavby musí byt vybavené : sanitárními místnostmi, vytápěním, přívodem elektrické energie * požadavky týkající se místností a pracovních stanic by měly být v souladu s požadavky uvedenými v nařízení příslušných státních orgánů * zařízení musí být přizpůsobeno své funkci * udržováno v řádném technickém a funkčním stavu * pracovní místa a místa určená pro pobyt osob musí být přizpůsobená činnostem v nich vykonávaných, jakož i počtu osob nacházejících se na pracovišti * povrch a výška pracovišť musí splňovat požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci vzhledem k povaze vykonávané práce, použité technologie a čas pobytu zaměstnanců * v užívaných prostorách musí být zajištěna přirozená nebo mechanická výměna vzduchu. Přirozené větrání může sestávat z vhodně umístěných větracích otvorů, střešních otvorů a větracích kanálů. Mechanické odvětrání by se mělo nacházet v pracovních prostorech. * instalace topných zařízení, které zajistí, aby teplota v pracovním prostoru neklesla – v chladném období pod 14°C při lehké fyzické práci / v kanceláři pod 18°C * Podlaha musí splňovat základní technické parametry jako je: stabilita, neklouzavost, odolnost vůči pádu a tlaku, snadná údržba * Administrativní a kancelářské prostory by měly splňovat požadavky, jako je dostatečný počet a velikost místností zajišťujících výkon pracovní činnosti * Technické podmínky při užívání kancelářských a administrativních prostor definuje legislativa |

Revize 2 Příloha č. 7 k S-4.1.5 Strana 3 z 5

|  |  |
| --- | --- |
| **Umístění a organizace dočasných pracovních zařízení** | **Umístění** |
| * Pracovní prostor, pro zabezpečení maximální možné ochrany pracovníků dodavatele, by měl být umístěn v dostatečné vzdálenosti od systémů, veřejné infrastruktury, nádrží a budov klasifikovaných do I. a II. třídy nebezpečí vzniku požáru |
| * Pracoviště by mělo vyhovovat následujícím kritériím: - umístění ve vzdálenosti nejméně 30 m od výrobních zařízení / od ostatních zařízení min.10 m  - pracoviště jednoho dodavatele představuje maximálně tři přívěsy nebo jiné prostory - v případě potřeby se počet umístěných zařízení může zvýšit na základě odůvodnění potvrzeného objednavatelem - vzdálenost od hlavní silnice musí být minimálně 5 m od obrubníku a zabudované prvky nesmí omezit viditelnost řidiče |
| * umísťování kontejnerů a přívěsů se sociálním vybavením pod hlavním přívodním potrubím jakéhokoli média je zakázáno * pokud je pracoviště uspořádáno jiným způsobem, který nebyl nijak dohodnutý nebo není v souladu se stanovenými podmínkami nebo jehož platnost již vypršela, má vlastník pozemku právo požadovat jeho odstranění * v případě, že vlastník není určen, uživatel je povinen ho odstranit a pokrýt náklady s tím spojené |
| **Organizace pracoviště** |
| * pracovní prostor by měl být rozdělený na 2 části: sociální a montážní, přičemž tyto části musí být od sebe navzájem viditelně oddělené * v sociální a obytné části pracoviště mohou být kontejnery uspořádané do dvou úrovní - pokud to místní podmínky dovolují * je nevyhnutné, aby kontejnery byly v dobrém technickém stavu a splňovaly všechny podmínky BOZP a protipožární ochrany * dodavatelské společnosti provozují kontejnery na vlastní odpovědnost a náklady, jakož i zajištění osvětlení, pitné vody s měřicími zařízeními, kanalizační systém, měřicí skříně a uzemňovací systém * kompenzace probíhá na základě uzavřené dohody s objednatelem |

|  |  |
| --- | --- |
| **Inspekce a kontrola dodržování pravidel BOZP a požární ochrany** | Závazky dodavatele zahrnují:   * dohled nad dodržováním základních principů BOZP a požární prevence * udržování pořádku a čistoty na přiděleném pracovišti * dodržování specifických pravidel, určených pro pracoviště * ochranu pracovního a přilehlého prostoru / zeleně a jiných elementů / * preventivní služby inspekce a kontroly orgánů společnosti ORLEN Group, které mohou být kdykoli vykonávané v místě pracoviště a kontrolovat podmínky dodržování pravidel BOZP, protipožární ochrany a ochrany životního prostředí, stejně tak soulad dodržování podmínek pro dané pracoviště |

Revize 2 Příloha č. 7 k S-4.1.5 Strana 4 z 5

|  |  |
| --- | --- |
| **BOZP** | Uživatel pracoviště se zavazuje:   * identifikovat potencionální rizika ohrožení osob a majetku, která se mohou vyskytnout během výstavby, realizace, montáže, uvedení do provozu, testování, provozu nebo vyřazení zařízení nacházejících se v místě výkonu konstrukčních a jiných prací, jakož i přijmout opatření pro zamezení aktivace takového druhu rizika * věnovat pozornost rizikům, které by mohly vést k situacím představujících riziko pro BOZP a zabezpečit tak nepřerušovaný provoz * vykonávat všechny činnosti tak, aby byla dosažena nejvyšší úroveň BOZP během výstavby, realizace, montáže, uvedení do provozu, zkoušení, provoz a vyřazení zařízení * okamžitě informovat úsek bezpečnosti a protipožární ochrany ORLEN Group o vzniklé nebezpečné události, požárech, nehodách, úniku nebezpečných látek, úrazech ke kterým došlo v souladu s postupy * vést Knihu kontrol a zpřístupnit pronajatý prostor pronajímatelem tak, aby mohla být provedena kontrola kontrolovat všechny chemické látky, nástroje, materiály a zařízení používané během prací a definovat jejich vliv na BOZP a požární prevenci * na základě dohody se zavazuje, že všechny nebezpečné látky budou na pracovišti umístěny jen na čas, potřebný k provedení prací. Nebezpečné látky budou odstraněny a přemístěny v souladu s nařízeními o manipulaci a likvidaci nebezpečných látek a odpadů * maximálně minimalizovat kouř a prach, vznikající během prací * dodavatel je povinen kontrolovat hladinu hluku na pracovišti a dodržovat omezení stanovené místními orgány a taktéž se zavazuje o snížení úrovně hluku výběrem a údržbou vhodných ochranných zařízení a vybavení |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požární ochrana** | * kouření je povoleno pouze v prostorách k tomu určených * z důvodu zabránění rizika vzniku požáru zapálením ze zdroje otevřeného ohně, je dodavatel povinen dodržovat zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm v celém areálu pronajímatele (kromě objektů k tomu určených) * zákaz kouření se týká všech osob, které se zdržují v prostorách společnosti, vztahuje se na všechny budovy a stavební objekty, kromě vyhrazených míst * práce s rizikovým faktorem vzniku požáru mohou být vykonávané pouze na základě splnění podmínek v souladu se zásadami a interními pravidly platnými v dané společnosti * dodavatelé jsou povinni dodržovat všechna pravidla ochrany před požárem * jsou povinni používat protipožární zařízení v souladu s podmínkami, určenými dohodou s pronajímatelem * na pracovišti a v jeho bezprostředním okolí je zakázáno provádět jakékoli činnosti, které mohou způsobit požár nebo jeho šíření, zabránit evakuaci nebo záchranným operacím a používat otevřený oheň |

Revize 2 Příloha č. 7 k S-4.1.5 Strana 5 z 5

|  |  |
| --- | --- |
| **Ochrana životního prostředí** | Je přísně zakázáno vytvářet skládky nebo skladovací prostory pro jakýkoli odpad spojený s činností dodavatele.  Dodavatel je povinen uplatňovat pravidla ochrany životního prostředí a dodržovat příslušné ustanovení:   * chránit půdu před znečištěním škodlivinami / olej, barvy, výrobky obsahující nebezpečné látky / * skladovat látky potřebné k výkonu objednaných prací a vyprodukovaného odpadu na místech k tomu určených, způsobem umožňujícím ochranu životního prostředí * odstranit odpad, vzniklý během prací * využívat dodávku vody a kanalizační systém jen v souladu s podmínkami smlouvy, uzavřené s objednavatelem |
| Je přísně zakázáno:   * odstraňovat stromy a keře v pracovním prostoru (pokud ve smlouvě s pronajímatelem není určeno jinak) * způsobovat škody na zeleni * používat bez souhlasu objednavatele zařízení obsahující látky, které emitují ionizující záření |

|  |  |
| --- | --- |
| **Dodatečné požadavky na vozidla, stroje a zařízení s vlastním pohonem** | * všechna vozidla, stroje a samohybné zařízení musí být vybaveny výstražnými / blikajícími světly/ (signalizací pohybu vozidla) a záložním zvukovým signálem - to se nevztahuje na vozidla používaná pro přepravu osob * řidič nebo provozovatel vozidla při vstupu do prostoru výrobního systému / zařízení, musí umístit současné a platné povolení do kabiny, za čelním sklem, co platí pro všechny vozidla v areálu * vozidla a zařízení vstupující do prostoru výrobních závodů musí být označena jménem vlastníka zařízení nebo vozidla a musí mít platné požadované technické prohlídky * na dopravních komunikacích nacházejících se v prostorech staveniště / na pozemku dodavatele, také na plošinách a rampách, existuje rychlostní limit 20 km/h * rychlostní limit 40 km/h platí pro všechny dopravní komunikace v rámci společností UNI Group |